Lukkopiipun

Etutähtäin ei saa ylittää näennäisen piipun suuta

O1 (ilmak.) max. 850 mm

O2 (300 m vak.) max. 762 mm

**7.4.4.1**

**Kiväärin mittakuvat**

piipun keskilinja

takaosa Lukon

etupinta

**7.4.4.2 Kiväärin mittataulukko**

C, D, E, F ja J1, J2, K ja P mitataan piipun keskilinjalta

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 300 m vakio kivääri | Ilma- kivääri |
| A | Etutähtäimen tunnelin pituus | 50 mm | 50 mm |
| B | Etutähtäimen tunnelin halkaisija | 25 mm | 25 mm |
| C | Etutähtäimen rengasjyvän kes- kipisteen tai tolppajyvän kärjen etäisyys piipun keskilinjasta.SAL:n kommentti: Paitsi SAL:n kilpailuissa ne urheilijat, jotka ampuvat oikealta olkapäältä mutta tähtäävät vasemmalla silmällä. | 80 mm | 80 mm |
| D | Etutukin korkeus | 140 mm | 140 mm |
| E | Pistoolikahvan alin kohta | 160 mm | 160 mm |
| F | Takatukin alin kohta, pistoolikahvan ja perälevyn välissä (ei koske kivääreitä, joissa on puutukki). Lisäpainojen alin kohta. | 140 mm | 140 mm |
| G | Perälevyn kaaren syvyys | 20 mm | 20 mm |
| H | Perälevyn pituus | 153 mm | 153 mm |
| I | Etutukin kokonaispaksuus (le- veys) | 60 mm | 60 mm |
| J1 | Poskipakan maksimietäisyys si- vusuunnassa piipun keskilinjasta | 40 mm | 40 mm |
| J2 | Pistoolikahvan minkä tahansa osan maksimietäisyys sivusuun- nassa piipun keskilinjasta | 60 mm | 60 mm  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| K | Perälevyn sivupoikkeama mi- tattuna perälevyn vasemmasta tai oikeasta reunasta takatukin keskilinjalle (perälevyn akselitulee olla pystysuorassa, 7.4.2.1) | 30 mm | 30 mm |
| L | Laukaisuvastus | 1500 g minimi | vapaa |
| M | Paino tähtäimien kanssa (ja hihnan kiinnitin 300 m) | 5,5 kg | 5,5, kg |
| N | Etutähtäin ei saa ulottua kiväärin näennäisen piipun suun etu- puolelle | Ei saa ulottua | Ei saa ulottua |
| O1 | Ilmakiväärin järjestelmän kokonaispituus |  | 850 mm |
| O2 | 300 m vakiokiväärin piipun kokonais pituus, mukaan lukien pidennysputket (piipun suusta lukon etupintaan) | 762 mm |  |
| O2 | 300 m vakiokiväärin piipun kokonais pituus, mukaan lukien pidennysputket (piipun suusta lukon etupintaan) | 762 mm |  |
| P | Lisäpainojen maksimikorkeus tähtäinten takana. Mitataan piipun keskilinjalta.  | 60 mm |  60 mm |
| Q | Lisäpainojen maksimikorkeus tähtäinten etupuolella. Mitataan piipun keskilinjalta.  | 30 mm |  30 mm |

